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ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:
[bookmark: _Hlk153051170][bookmark: _Hlk153963937][bookmark: _Hlk153963918]Městský úřad Staňkov, odbor výstavby, jako obecní stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. b) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí ve zrychleném řízení, kterou dne 20.7.2026 podala společnost 
ZF Staňkov s.r.o., IČO 28016602, Ohučov č.p. 25, 345 61  Staňkov,
zastoupena na základě plné moci 
Ing. Petrem Malotínem, IČO 73389005, Lísková č.p. 1373/11, Doubravka, 312 00  Plzeň 12
[bookmark: _Hlk153051523](dále jen "stavebník"),
a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 212 stavebního zákona
p o v o l u j e
ve zrychleném řízení 
stavbu 
stanu „ A“, stanu „B“ a betonové plochy pro skladování palet 
na pozemcích parc.č. 661/30 a 661/19, kat. území Ohučov, 
jako stavbu dočasnou na 10 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
a
stavbu
zpevněné plochy a areálové komunikace pro nákladní automobily s prostorem pro dva kontejnery a opěrných  stěn (z gabionů a železobetonu)  
na pozemku parc. č. 661/19 v katastrálním území Ohučov, 
jako stavbu trvalou, 
ve výrobním  areálu společnosti ZF Staňkov s.r.o., -  Ohučov

 (dále jen "záměr")

Druh dotčených pozemků:
1. pozemek parc. č. 661/30 (ostatní plocha) a 661/19 (ostatní plocha) v katastrálním území Ohučov

Druh a účel umisťovaného záměru: 
1. stavby dočasné na dobu 10 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí – stan „A“,  stan „B“ a betonová plocha pro skladování palet
1. stavby trvalé - zpevněná plocha a areálové komunikace pro nákladní automobily s prostorem pro dva kontejnery a opěrné  stěny (z gabionů a železobetonu)  
1. jedná se o stavby doplňkové určené pro skladování hotových výrobků, skladovací a komunikační plochy, opěrné zdi ve výrobním areálu ZF Staňkov a.s. – provozovna Ohučov 
 
Popis záměru :
Záměr obsahuje tyto stavby : 
1. stan „ A“, stan „B“ a betonovou plochu pro skladování palet na pozemcích parc.č. 661/30 a 661/19, kat. území Ohučov, jako stavby dočasné na 10 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
1. zpevněnou plochu a areálovou komunikaci pro nákladní automobily s prostorem pro dva kontejnery a opěrné  stěny (z gabionů a železobetonu)  na pozemcích parc. č.  661/19 v katastrálním území Ohučov, jako stavby trvalé
1. všechny stavby jsou umístěny v oploceném areálu výrobní haly ZF Staňkov s.r.o. 

· Stan „A“  a stan „B“
· jedná se o jednopodlažní objekty stanové typové konstrukce obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou, nosnou konstrukci tvoří ocelové rámy v modulu po 5 m, celá konstrukce je svázaná po jednotlivých segmentech a tvoří tak pevnou žebrovou kostru, v polích určených dodavatelem stanu bude provedeno ztužující zavětrování, opláštění střechy a stěn bude z PES plachtoviny s povrchovou úpravou PVC bílé barvy, stany budou napojeny na elektrickou energii,   uvnitř budou uměle osvětleny, nebudou temperovány ani vytápěny, na jiné instalace napojeny nebudou, dešťové vody budou svedeny žlaby a zasakovány na pozemku stavebníka,  stany budou umístěny jižním směrem od výrobní haly   
· stany budou využívány ke skladování hotových výrobků 

· Stan „A“
· stan o půdorysných rozměrech 15 x 25 m a výšce k hřebeni 7 m  bude umístěn na pozemcích parc.č. 661/30 a 661/19, kat. území Ohučov, ve vzdálenosti 17,5 m od hranice s poz.parc. 1047 a ve vzdálenosti 18,0 m od hranice s pozemkem parc.č. 74 st. (výrobní hala)
· podlahu skladu bude tvořit rozšířená stávající asfaltová plocha včetně obrubníků ve spádu ke stávajícímu odvodnění 
· ocelové sloupky konstrukce stanu u komunikace budou kotveny přímo na asfaltovou plochu a podél oplocení budou kotveny do pasu z bednících dílců
· do stěny stanu podél stávající areálové komunikace budou instalována samostatně stojící vrata 3500/3250 mm, pro které je navržena ocelová konstrukce ukotvena do základových patek 

· Stan „B“
· stan  o půdorysných rozměrech 10 x 20 m a výšce k hřebeni střechy 7 m bude umístěn na pozemku 661/19, kat. území Ohučov, ve vzdálenosti  59,5 m od hranice s poz.parc.č. 1047 a ve vzdálenosti 16 m od hranice s poz.parc.č. 74 st. (výrobní hala) 
· z důvodu pohybu manipulační techniky a možnosti skladování bude strana stanu přístupná z areálové komunikace ponechána bez opláštění 
· podlahu skladu budou tvořit železobetonové silniční panely, do kterých bude ukotvena konstrukce stanu
· podél zadní stěny budou uloženy betonové žlaby pro odvod dešťových vod
 
· Betonová plocha pro skladování palet 
· betonová plocha ze silničních panelů a podkladních vrstev o půdorysných rozměrech 16 x 13,5 m je navržena na pozemku parc.č. 661/19, kat. území Ohučov,  ve vzdálenosti 37 m od hranice s pozemkem parc.č. 1049 a ve vzdálenosti 16 m od hranice s poz.parc.č. 74 st. (výrobní hala), plocha bude umístěna jižně od výrobní haly 
· plocha bude sloužit k uskladnění europalet 

· Zpevněná plocha, opěrné stěny a areálová komunikace pro nákladní automobily s plochou pro dva kontejnery
· tyto stavby budou umístěny východním směrem od výrobní haly na pozemku parc.č. 661/19, kat. území Ohučov
· zpevněná plocha o půdorysných rozměrech 3,4 a 17,0 m provedená ze silničních panelů a podkladních vrstev bude umístěna na poz.parc.č. 661/19, kat. území Ohučov, ve vzdálenosti 16,45 m od parc.č. 74 st., zpevněná plocha bude bočně navazovat na stávající zpevněnou plochu podél haly  
· areálová komunikace pro nákladní automobily o  celkové délce  62,90 m a šířce 3,5 m bude navazovat na stávající areálovou komunikaci a bude umístěna na pozemku parc.č. 661/19, kat. území Ohučov, ve vzdálenosti 13,3 m od přístavku výrobní haly a ve vzdálenosti 14,70 m od hranice s pozemkem parc.č. 1049,  komunikace bude provedena ze silničních panelů a podkladních vrstev
· na konci komunikace vznikne prostor pro umístění dvou kontejnerů o rozměrech 7000 x 2350 x 2000 mm 
· v kontejnerech se bude skladovat  dřevní odpad ve formě jednocestných palet, dřevěných přepravních beden a dřevěné prokladové desky, vývoz cca 1x za 2 týdny dle objemu výroby
· mezi zpevněnou plochou a plochou pro kontejnery  je navržena opěrná zeď železobetonová úhlová tl. 0,40 m a délky 17,0 m, na kterou bude navazovat opětná zeď z gabionu, z jedné strany podél komunikace bude mít tl. 0,50 m a délku 14,50 m a z druhé strany tl. 0,50 m a délku 4,5 m, hrazená výška činní 1,95 m 

· v rámci záměru budou provedeny vnitroareálové rozvody silnoproudu napojené na stávající areálové rozvody pro zajištění elektrické instalace v nově navržených stanech, osvětlení zpevněných ploch 



Vymezení území dotčeného vlivy záměru:
1. Umístění záměru je navrženo  na pozemcích parc.č. 661/30 a 661/19, kat. území Ohučov. Vymezení území dotčeného vlivy stavby je dáno stanovením okruhu dotčených a sousedních pozemků a stavbách  na nich, které mohou být prováděním stavebního záměru přímo dotčeny.  Dle takto vymezeného území a v souladu s § 182 stavebního zákona byl stanoven okruh účastníků řízení. Jedná se o tyto pozemky a stavby parc. č. 661/30, 661/19, 74 st. a stavba výrobní haly, poz. parc.č. 661/7, 511, 1049, 1222 a 1047, v katastrálním území Ohučov. Na základě posouzení předložené dokumentace, dokladů a závazných stanovisek přiložených k žádosti o vydání rozhodnutí – povolení stavby se nepředpokládá negativní vliv na okolí.

1. Stanoví podmínky pro umístění a provedení záměru:
1. Záměr bude proveden podle projektové dokumentace nazvané : Dva skladovací stany v areálu ZF Staňkov, č. zakázky 026017Z, kterou autorizoval  Ing. Petr Malotín  (č. autorizace ČKAIT 0300803 – autorizovaný inženýr pro pozemní stavby) a požárně bezpečnostní řešení stavby, které vypracoval Ing. Aleš Kuban  (č. autorizace ČKAIT 0010710 – autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb). 
1. Stavba stanu „A“ , stanu „B“ a betonové plochy pro skladování palet se povolují jako stavby dočasné na dobu 10 let ode dne  nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. K poslednímu dni této lhůty budou stavby odstraněny. Stavby budou odstraněny postupným rozebíráním.  
1. Stan  „A“ o půdorysných rozměrech 15 x 25 m a výšce k hřebeni 7 m  bude umístěn na pozemcích parc.č. 661/30 a 661/19, kat. území Ohučov, ve vzdálenosti 17,5 m od hranice s poz.parc. 1047 a ve vzdálenosti 18,0 m od hranice s pozemkem parc.č. 74 st. (výrobní hala).
1. Stan „B“  o půdorysných rozměrech 10 x 20 m a výšce k hřebeni střechy 7 m bude umístěn na pozemku 661/19, kat. území Ohučov, ve vzdálenosti  59,5 m od hranice s poz.parc.č. 1047 a ve vzdálenosti 16 m od hranice s poz.parc.č. 74 st. (výrobní hala).
1. Betonová plocha pro uskladnění palet o půdorysných rozměrech 16 x 13,5 m je navržena na pozemku parc.č. 661/19, kat. území Ohučov,  ve vzdálenosti 37 m od hranice s pozemkem parc.č. 1049 a ve vzdálenosti 16 m od hranice s poz.parc.č. 74 st. (výrobní hala). 
1. Zpevněná plocha o půdorysných rozměrech 3,4 a 17,0 m provedená ze silničních panelů a podkladních vrstev bude umístěna na poz.parc.č. 661/19, kat. území Ohučov, ve vzdálenosti 16,45 m od parc.č. 74 st.. 
1. Areálová komunikace pro nákladní automobily o  celkové délce  62,90 m a šířce 3,5 m bude navazovat na stávající areálovou komunikaci a bude umístěna na pozemku parc.č. 661/19, kat. území Ohučov, ve vzdálenosti 13,3 m od přístavku výrobní haly a ve vzdálenosti  14,70 m  od hranice s pozemkem parc.č. 1049.
1. Mezi zpevněnou plochou 3,4 x 17 m a areálovou komunikací budou na pozemku parc.č. 661/19, k.ú.Ohučov, umístěny opěrné stěny.   
1. Vzhledem k tomu, že stavba bude realizována na území s archeologickými nálezy, vztahují se na stavebníka povinnosti vyplývající z ust. § 22 - 23 zákona č. 20/1987 Sb., O státní památkové péči, v platném znění.
1. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl. č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu a příslušné technické normy.
1. Zařízení staveniště bude organizováno podle vyhl. č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu a v rozsahu schváleném při řízení o povolení záměru. 
1. Při provádění záměru je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb. (ve znění pozdějších úprav), a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
1. Před prováděním záměru stavebník zajistí vytýčení podzemních sítí od jejich správců. Při provádění pracovní činnosti v ochranném pásmu sítí bude postupováno v souladu s jejich vyjádřeními.
1. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavebních prací. 
1. Umístění záměru bude před jeho zahájením řádně vytýčeno k tomu oprávněnou osobou. 
1. Stavebník má povinnost strpět provedení kontrolních prohlídek, pokud to bude nezbytné pro zjištění, zda při výstavbě postupuje v souladu s povolením nebo rozhodnutím.   
1. Před zahájením stavby stavebník sdělí stavebnímu úřadu stavebního podnikatele, který stavbu provede.
1. Případné změny oproti ověřené projektové dokumentaci je třeba předem projednat se stavebním úřadem.  
1. Skladování materiálů a stavební suti na veřejných prostranstvích a komunikacích bez předchozího povolení příslušného obecního (městského) úřadu není dovoleno.
1. Veškeré odpady budou při svém vzniku tříděny. Využitelné druhy, které stavebník sám nevyužije, budou předány osobě oprávněné k jejich převzetí a následnému využití. Na skládku je možno ukládat pouze nevyužitelný odpad. 
1. Dešťové vody budou likvidovány na pozemku stavebníků, tak jak je uvedeno v předložené projektové dokumentaci, nesmí docházet k vytékání dešťové vody ze staveb na sousední pozemky.
1. Po dokončení stavby, podá stavebník stavebnímu úřadu žádost o kolaudační rozhodnutí a  k tomuto předloží: 
0. dokumentace pro povolení stavby s vyznačením odchylek, došlo-li k nepodstatné odchylce oproti ověřené projektové dokumentaci
0. údaj o poloze definičního bodu stavby, a jde-li o budovu, údaj o adresním místě
0. číslo geometrického plánu (geometrický plán), pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení nebo scelení pozemku  
0. vyhodnocení zkoušek a měření stanovených jinými právními předpisy
3. revizi elektrické instalace RD - výchozí 
3. doklad o provozuschopnosti osazených hasicích přístrojů – celkem 5 ks (práškový 6 kg – 21A, 113 B (stan A – 3 x PHP, stan B 2 x PHP)
3. stavby vybavit dle PBŘ  – označit elektrické zařízení a hlavní vypínač, směr úniku atd.  
0. geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby technické a dopravní infrastruktury nebo identifikátor záznamu, ve kterém byly zapsány změny týkající se obsahu digitální technické mapy kraje, nebo předány podklady pro jejich zápis, pokud jsou údaje o stavbě obsahem digitální technické mapy kraje
0. průkaz energetické náročnosti budovy

další doklady: 
1. doklady o předání a převzetí stavby mezi žadatelem a stavebním podnikatelem, který stavbu provedl
1. prohlášení o umístění a provedení stavby dle projektové dokumentace k povolení záměru
1. doklady o nakládání s odpady vzniklými během stavby


Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 a 2 zák. č. 500/2004 Sb. správní řád, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu :  
ZF Staňkov s.r.o., IČO 28016602, Ohučov č.p. 25, 345 61  Staňkov


O d ů v o d n ě n í :

Dne 20.7.2026 podal stavebník prostřednictvím svého zástupce žádost o povolení dočasné stavby nebo zařízení ve zrychleném řízení, uvedeným dnem bylo zahájeno zrychlené řízení o povolení záměru.
Žádost spolu s přílohami nebyla úplná, stavební úřad vyzval stavebníka k doplnění. Doklady byly doplněny dne 3.9.2026. 

K žádosti byly předloženy tyto doklady : 
1. dokumentace k povolení stavby pod názvem : Dva skladovací stany v areálu ZF Staňkov, č. zakázky 026017Z, kterou autorizoval  Ing. Petr Malotín, č. autorizace ČKAIT 0300803 – autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, součástí které je požárně bezpečnostní řešení stavby, které vypracoval Ing. Aleš Kuban,   č. autorizace ČKAIT 0010710 – autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb, základní stavebně konstrukční řešení část b – opěrné zdi (technická zpráva, statický výpočet, výkresová část), který vypracoval Ing. Karel Trejbal, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0200389, stavebně konstrukční řešení nosné konstrukce pro vrata (technická zpráva, základní statický výpočet, výkresová část), který vypracoval Ing. Radek Pfeifer, autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb ČKAIT 0201256  
1. plná moc ze dne 28.4.2026 od společnosti ZF Staňkov s.r.o. pro Ing. Petra Malotína k zastupování ve věci zajištění povolení stavby : Dva skladovací stany, poz.parc.č. 661/30 a 661/19, k.ú. Ohučov    
1. souhlasy účastníků řízení uvedených v § 182 písm. d) stavebního zákona č. 283/2021 Sb., –  jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčené – souhlasy jsou vyznačeny dle § 212 odst. 1. písm. e) na situačním výkresu – AGRO Staňkov a.s., souhlas ze dne 20.8.2026, Ředitelství silnic a dálnic s.p. souhlas ze dne 1.9.2026, město Staňkov - souhlas ze dne 30.6.2026, Vlasta Janečková – souhlas ze dne 13.7.2026    

Stavební úřad přezkoumal žádost podle § 184 stavebního zákona. 

Stanoviska a vyjádření sdělili: 
1. Městský úřad Horšovský Týn – oddělení životního prostředí – závazné stanovisko – jednotné environmentální stanovisko (JES) ze dne 19. 6. 2026 pod sp. zn. OŽPŽÚ 15736/2026 ŽP, č. j. MUHT 15741/2026 (118/26)
1. Krajská hygienická stanice PK – souhlasné závazné stanovisko ze dne 30.6.2026, záměr Z/2026/116678, R/2026/148835
1. Ředitelství silnic a dálnic s.p.  – vyjádření k povolení záměru ze dne 1.9.2026 pod zn. RSD-652274/2025-11
1. Město Staňkov  – souhlasné stanovisko ze dne 24.6. 2026 pod č. j. 1406/2026/POD


Byla doložena vyjádření a stanoviska těchto správců inženýrských sítí: 
1. CHVaK a.s. Domažlice – situační výkres s orientačním zakreslením sítí (vodovod, kanalizace)  ze dne 8.6.2026  
1. CETIN a.s. - vyjádření o poloze sítě elektronických komunikací společnosti CETIN, a.s. a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací ze dne 5.6.2028 pod č. j. 155154/26 – vyjádření k žádosti o povolení záměru nebo odstranění stavby, zařízení nebo terénní úpravy dle Stavebního zákona
1. GasNet Služby s.r.o. – vyjádření k řízení o povolení stavby ze dne 11. 6. 2026 pod zn. 5003602624 
1. ČEZ Distribuce, a.s. – sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s. ze dne 13.4.2026 pod zn. 0102511488
1. Telco Pro Services, a. s. – sdělení k existenci komunikačního vedení ze dne 13.4.2026 pod zn. 0202005191
1. Telco Infrastructure, s. r. o. – sdělení k existenci komunikačního vedení ze dne 13.4.2026 pod zn. 1100357450
1. ČEZ ICT Services, a. s. – sdělení k existenci komunikačního vedení ze dne 13.4.2026 pod zn. 0701093191

Jako první úkon stavebního úřadu v řízení je vydáno povolení stavby, neboť stavebník požádal o vydání rozhodnutí ve zrychleném řízení a podmínky ustanovení § 212 odst. 1 stavebního zákona jsou splněny.

Povolení stavby je vydáno ve zrychleném řízení, protože stavebník o to požádal a
0. obec, na jejímž území má být stavba nebo zařízení uskutečněna, má vydán územní plán,
0. nejde o záměr EIA,
0. nejde o záměr vyžadující povolení výjimky nebo stanovení odchylného postupu podle zákona o ochraně přírody a krajiny,
0. stavba splňuje požadavky uvedené v § 193 stavebního zákona,
0. stavebník doložil souhlasy všech účastníků řízení se záměrem, vyznačené na situačním výkresu dokumentace

Záměr je navržen v území, pro které je zpracován Územní plán Staňkov, který nabyl účinnosti 13. 7. 2018, změna č. 1 s účinností ode dne 27. 12. 2024 včetně úplného znění ÚP po této změně s účinností ode dne 27.12.2024.
Záměrem dotčené pozemky parc.č. 661/30, 661/19 v katastrálním území Ohučov, se nachází na ploše – výroba všeobecná (VU). 
Hlavní využití plochy – výroba všeobecná (VU) je určena pro pozemky, objekty a zařízení pro průmyslovou výrobu, velkoobchodní sklady, stavební výrobu a skladování a energetiku. 
Záměr je navržen ve stávajícím výrobním areálu. Jedná se o stavby doplňkové určené ke skladování hotových výrobků, zpevněné a manipulační plochy. 
V dotčeném území je do územně plánovací dokumentace zapracován koridor veřejné dopravní infrastruktury nadmístního významu (veřejně prospěšná stavba)  vyplývající ze ZÚR PK v platném znění pro záměr – přeložka silnice I/26 Ohučov (dle ZÚR PK SD 26/01). 
Na základě výše uvedeného,  byla projektová dokumentace povolovaného záměru předložena Ředitelství silnic a dálnic s.p. k vyjádření. ŘSD s.p. vydalo dne 1.9.2026 pod zn. RSD-652274/2025-11 vyjádření bez stanovení podmínek (povolovaná stavba není v kolizi s připravovaným záměrem ŘSD) a dále byl předložen souhlas ze dne 1.9.2026 vyznačený na koordinační situaci stavby.    
Záměr svými parametry, účelem užívání a prostorovým uspořádáním je navržen v souladu s platnou územně plánovací dokumentací. 
Stavebník požádal o povolení záměru, jehož předmětem jsou stavby dočasné i stavby trvalé, vše je podrobně popsáno výše v popisu záměru.    
Záměr posoudil MěÚ Horšovský Týn  - oddělení životního prostředí, který posoudil záměr dle zákonů na ochranu životního prostředí. Ve svém závazném stanovisku – jednotné environmentální stanovisko ze dne 19.6.2026 pod sp.zn. OŽPŽÚ 15736/2026 ŽP konstatoval, že je záměr (identifikace dle ISSŘ Z/2026/116678) přípustný bez stanovení podmínek. 
Záměr byl posouzen Krajskou hygienickou stanicí PK, která záměr posoudila z hlediska veřejného zdraví a vydala souhlasné stanovisko dne 30.6.2026, záměr Z/2026/116678, R/2026/148835.
K záměru se vyjádřilo město Staňkov – dne 24.6.2026 pod č.j. 1406/2026/POD  vydalo souhlasné stanovisko  k povolení stavby. 
Záměr nevyžaduje vybudování nové technické ani dopravní infrastruktury. Bude umístěn ve výrobním areálu, napojen na stávající rozvody a areálové komunikace.  
Při posuzování žádosti se stavební úřad řídil zejména ustanovením § 193, stavebního zákona. Posoudil stavební záměr tak, že je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. 
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu, je úplná a přehledná, byla zpracovaná k tomu oprávněnou osobou. Stavba je navržena v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a v souladu s vydanými závaznými stanovisky a rozhodnutími dotčených orgánů.  
Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.
Byly splněny požadavky pro zrychlené řízení stanovené v § 212 stavebního zákona. 
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení o povolení záměru:
Účastníci řízení byli stanoveni dle § 182 stavebního zákona

Účastníci řízení  dle § 182 odst. a) stavebního zákona
1. stavebník:
ZF Staňkov s.r.o., IČO 28016602, Ohučov č.p. 25, 345 61  Staňkov,
kterého zastupuje na základě plné moci
Ing. Petr Malotín, IČO 73389005, Lísková č.p. 1373/11, Doubravka, 312 00  Plzeň 12 

Účastníci řízení  dle § 182 odst. b) stavebního zákona
1. Obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn: 
Město Staňkov, IDDS: xmub3pq
	sídlo: náměstí T. G. Masaryka č.p. 35, 345 61  Staňkov I

Účastníci řízení  dle § 182 odst. d) stavebního zákona
1. osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno:
Vlasta Janečková, Na Tržišti č.p. 337, 345 61  Staňkov I
AGRO Staňkov a.s., IDDS: iwmcm9y
	sídlo: Plzeňská č.p. 350, 345 61  Staňkov I
Město Staňkov, IDDS: xmub3pq
	sídlo: náměstí T. G. Masaryka č.p. 35, 345 61  Staňkov I

Stavební úřad v průběhu tohoto řízení nezjistil další subjekty, kterým by náleželo postavení účastníka řízení, a ani v průběhu řízení žádný požadavek na přiznání postavení účastníka řízení uplatněn nebyl. Vlastnická práva ani jiná práva k dalším pozemkům nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. 

Vlastníci vzdálenějších sousedních pozemků a staveb nebyli za účastníky řízení pojati, neboť jejich práva nemohou být povolením záměru přímo dotčena, a to jednak z důvodu velké vzdálenosti těchto sousedních pozemků a staveb od povolované stavby a také z důvodu rozsahu a způsobu provedení stavby. 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
1.  Účastníci neuplatnili návrhy ani námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
1. Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.


P o u č e n í    ú č a s t n í k ů :
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Oznámení o ověření projektové dokumentace zašle stavební úřad také vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. 
 Při provádění stavby je stavebník povinen
1. před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
1. zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
1. ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.
Bylo-li provádění záměru zahájeno v době jeho platnosti, prodlužuje se doba platnosti na 10 let ode dne právní moci povolení nebo rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení.








                        Ing. Marcela Vostracká  
                								 vedoucí odboru


Poplatek:
Správní poplatek podle pol. 18 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve výši 9000 Kč byl zaplacen 8.9.2026 bankovním převodem.

Obdrží:
Ing. Petr Malotín, IDDS: vz8m2fi
	místo podnikání: Lísková č.p. 1373/11, Doubravka, 312 00  Plzeň 12
zastoupení pro  
ZF Staňkov s.r.o., IDDS: zzbc4dx
	sídlo: Ohučov č.p. 25, 345 61  Staňkov

Město Staňkov, IDDS: xmub3pq
	sídlo: náměstí T. G. Masaryka č.p. 35, 345 61  Staňkov I

Vlasta Janečková, Na Tržišti č.p. 337, 345 61  Staňkov I
AGRO Staňkov a.s., IDDS: iwmcm9y
	sídlo: Plzeňská č.p. 350, 345 61  Staňkov I
Ředitelství silnic a dálnic s.p., IDDS: zjq4rhz
	 sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle 
 
Dotčené správní úřady:
Městský úřad Horšovský Týn, oddělení životního prostředí, IDDS: zgibvyv
	sídlo: náměstí Republiky č.p. 52, Město, 346 01  Horšovský Týn
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
	sídlo: Skrétova č.p. 1188/15, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1
 
Hlavní projektant :
Ing. Petr Malotín, IDDS: vz8m2fi
	místo podnikání: Lísková č.p. 1373/11, Doubravka, 312 00  Plzeň 12






Povolení stavby je vydáno ve zrychleném řízení. Dle § 212 odst. 2 stavebního zákona se povolení stavby nebo zařízení vydané ve zrychleném řízení zveřejňuje také na úřední desce stavebního úřadu po dobu 15 ti dnů ode dne vydání.   


Vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 

………………………………………………………..



Sejmuto dne : ………………………………………….
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